#### Oxihierro

### Colorantes para piso y paredes

Ventas al mayor aquí

#### Oxicolor Caucho

### Colores increibles

Ventas al mayor aquí

#### Oxivea

### Gran línea de morteros

Llama a nuestros asesores

#### Oxivea

### La calidad es nuestro norte

Haz una llamada

###### Calidad demostrada

# Únicos con certificación ISO 9001
otorgada por FONDONORMA

Actualmente en Venezuela somos la única empresa con certificación de gestión de la calidad, norma ISO:9001 otorgada por FONDONORMA. Todos nustros procesos están cuidadosamente enfocadas en la calidad.

Leer más

###### Conoce a fondo nuestros productos

# Ficha Técnica

### Venpego

### Oxicolor

### Oxihierro

### Oxiconstrucción

### Oxiyeso

### Supercreto

### Oxicolor Caucho

###### Fotos

# Nuestros Productos en la Construcción

###### OXIVEA

# Empresa líder del mercado venezolano

##### Visión, 2028

Dominar el mercado nacional y expandirnos al mercado internacional mediante técnicas, calidad de gestión, procedimientos de trabajo, la fabricación de nuevos productos, con personal altamente calificado, mejorando nuestros equipos de trabajo, automatización de la planta de pego.

##### Propósito

Fabricación, comercialización y distribución de materiales de construcción, que permitan la satisfacción de sus clientes y accionistas.

##### Política de calidad

Oxivea, C.A., es una empresa dedicada a la Fabricación, comercialización y distribución de materiales de construcción (Óxidos y Morteros), es política de la calidad de la empresa, la fabricación de productos de alto desempeño y confiabilidad. Incluyendo el compromiso de cumplir los requisitos aplicables; y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

<

###### Objetivos

# Estamos en la mejora continua

Tenemos la mejor relación entre precio y calidad así como estándares internacionales.

#### Calidad

Estamos calificados para ofrecer respuesta oportuna a sus requerimentos.

#### Respuesta efectiva

Comuníquese con nuestro equipo de ventas y solicite presupuestos acorde a sus necesidades.

#### Asesoría técnica

###### Objetivos

# Contacto rápido

###### ubícanos

# Nuestra dirección

### Dirección de nuestra planta

##### Carretera Nacional Vieja Cagua-La Villa,
Galpón 105-0-05, Cagua, Edo. Aragua.

### Escríbenos a nuestro Whatsapp

##### 0424 309 15 87

### Escríbenos a nuestro correo

##### ventas@oxivea.com,

Comunícate con nosotros

##### Nuestra planta

Carretera Nacional Vieja Cagua-La Villa, Galpón 105-0-05, Cagua, Edo. Aragua.

##### Escríbenos un email

ventas@oxivea.com

##### Llámanos

0424 - 309 1587

Síguenos en nuestra cuenta de instagram OXIVEA_CA

##### Nuestros equipo de trabajo

Somos parte del TEAM IRON

Iron Company RSA Iron Company Trading Ven Plastic Transporte E Inversiones Venezuela Fletes Mar

© OXIVEA, C.A.. All Rights Reserved. Designed by Talento Criollo

##### Oxihierro

Pigmentos naturales de óxido de hierro.

# Uso y Características

Área de pintura: Para elaborar colores minerales y matices de colores.
Área de herrería: Para elaborar fondo de herrerría como agente anticorrosivo.
Área electrónica: Para circuitos impresos como conductor.
Además se usa en la industria automotriz en la fabricación de pastillas para frenos y como aditivo en la preparación de alimentos concentrados para animales.

##### Venpego

Es un mortero en polvo de alto desempeño, a base de cemento blanco o gris, arena silice de granulometría controlada y aditivos químicos con excelente adherencia y de fácil manejo.

# Uso y Características

1.- Para aplicaciones donde se requiere una elevada adherencia y resistencia a las tensiones mecánicas, deslizamiento reducido y alto tiempo abierto. 2.- Para la colocación de cerámica en pisos y paredes.
3.- Para la colocación de revestimientos cerámicos sobre superficies de madera.
4.- Para la colocación de piezas de porcelanato de grandes formatos.
5.- Indicado para ambientes sujetos a alta variación de temperatura, elevado tráfico y vibraciones.

##### Oxiconstrucción

# OXIYESO

Es un YESO de fraguado medio, con tiempos abiertos y de plasticidad largos, que le dan una excelente manejabilidad y fácil instalación, permitiendo cubrir grandes áreas con una sola mezcla ahorrando tiempo de aplicación. Su máximo grado fino permite dejar la superficie tersa y lisa, sin necesidad de retocar por ralladuras. Su color BLANCO le da una apariencia superior. OXIYESO es muy seguro al usarse, ya que no es toxico, ni combustible y no requiere cuidados especiales para su preparación o manejo.

# Uso y Características

1.- Prepare la superficie sobre la que se aplicara el OXIYESO, si es block, ladrillo o mortero, humedezca la superficie y quite los excesos de material.
2.- Colocar agua limpia en una bandeja en proporción al OXIYESO a usar.
3.- Dependiendo del tiempo de fraguado que se busque, podrá batir el producto, por 1 minutos aprox. En este caso el tiempo a trabajar la mezcla será más corto, por lo que se recomienda preparar únicamente la cantidad que se vaya aplicar en ese tiempo.
4.- Otro procedimiento, esperar que el OXIYESO se hidrate y adquiera una consistencia pastosa, y aplíquelo sobre la superficie a trabajar hasta adquirir el grosor deseado, el tiempo de esta mezcla será de 45 min. Aprox. (Deje fraguar el OXIYESO sobre las superficies).

##### Oxicolor

Sellador para el relleno de juntas. (Carateo)

# Uso y Características

Sellador de juntas entre baldosa de pavimentos y revestimientos, tanto en INTERIORES como EXTERIORES.
Relleno de juntas entre azulejos, mosaicos, cerámica, gres extrusionado.
Relleno de juntas entre ladrillos, piedras naturales, mármoles, baldosas hidráulicas, terracotas

##### Oxiconstrucción

Oxiconstrucción Multicreto es un mortero seco a base de cemento, arena sílice de granulometría seleccionada y aditivos que garantizan adherencia, cohesión, resistencia y mejores acabados que las mezclas tradicionales, con solo agregar agua, sirve para pegar bloques de arcilla y concreto, ladrillos, piedras, tejas, friso de paredes, también se puede utilizar para fabricar elementos estructurales: Cimientos, Columnas, Pisos, Vigas, y Placas. (Agregar piedra de ser necesario).

# Uso y Características

1.- Limpiar la zona a trabajar con OXICONSTRUCCIÓN MULTICRETO, para que esté libre de polvo, aceites, grasas, cera, pinturas, eflorescencia y cualquier otro factor contaminante.
2.- Antes de aplicar OXICONSTRUCCIÓN MULTICRETO, debe tomarse en cuenta la superficie sea sólida, resistente y cohesivo, con una temperatura menor a 30°C.
3.- Agregar agua limpia al OXICONSTRUCCIÓN MULTICRETO, seguidamente de la piedra según su uso, mézclelo por 5 minutos hasta que su consistencia sea homogénea.
4.- Aplique y compacte toda la mezcla en la superficie a trabajar.
5.- Aplique agua por al menos 7 días para obtener un curado apropiado ya que requiere el mismo proceso del concreto convencional.
6.- La mezcla para friso no lleva piedra.

##### Supercreto

Mezcla para utilizar igual que el cemento.

# Uso y Características

Se usa de la misma forma que el cemento.

##### Oxicolorcaucho

# OXICOLOR CAUCHO

Nueva línea de pinturas.